CAN-200: Структура pFilter_t

CAN-200 1.3.0

Поля данных
Структура pFilter_t

Фильтр приема кадров для режима PeliCAN. Подробнее...

`#include <public.h>`

## Поля данных

USHORT | Filter [4]
| Идентификатор входного фильтра
USHORT | Mask [4]
| Маска входного фильтра
USHORT | Mode
| Режим функционирования входного фильтра Подробнее...

## Подробное описание

Фильтр приема кадров для режима PeliCAN.

Примеры:
  test-read.cpp и test-write.cpp.

## Поля

## ◆ Mode

USHORT Mode

Режим функционирования входного фильтра

0 - одиночный фильтр

1 - двойной фильтр

Примеры:
  test-read.cpp и test-write.cpp.

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

- public.h

CAN-200 documentation. Copyright (c) 2012 - 2017 Elcus Corporation. All rights reserved.