CAN-200: Объединение CAN_arbitration_lost_capture_t

CAN-200 1.4.0

Поля данных
Объединение CAN_arbitration_lost_capture_t

Структура определения точки потери арбитража. Подробнее...

`#include <can_codes.h>`

## Поля данных

struct {
unsigned char alc: 5
| Точка потери арбитража Подробнее...
unsigned char rsvd: 3
| Зарезервировано
} | bit
unsigned char | byte

## Подробное описание

Структура определения точки потери арбитража.

## Поля

## ◆ alc

unsigned char alc

Точка потери арбитража

b00000 - бит 1 идентификатора

b00001 - бит 2 идентификатора

b00010 - бит 3 идентификатора

b00011 - бит 4 идентификатора

b00100 - бит 5 идентификатора

b00101 - бит 6 идентификатора

b00110 - бит 7 идентификатора

b00111 - бит 8 идентификатора

b01000 - бит 9 идентификатора

b01001 - бит 10 идентификатора

b01010 - бит 11 идентификатора

b01011 - бит SRTR (бит RTR для кадров со стандартным идентификатором)

b01100 - бит IDE

b01101 - бит 12 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b01110 - бит 13 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b01111 - бит 14 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b10000 - бит 15 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b10001 - бит 16 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b10010 - бит 17 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b10011 - бит 18 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b10100 - бит 19 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b10101 - бит 20 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b10110 - бит 21 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b10111 - бит 22 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b11000 - бит 23 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b11001 - бит 24 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b11010 - бит 25 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b11011 - бит 26 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b11100 - бит 27 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b11101 - бит 28 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b11110 - бит 29 идентификатора (только для кадров с расширенным идентификатором)

b11111 - бит RTR (только для кадров с расширенным идентификатором)

Объявления и описания членов объединения находятся в файле:

- can_codes.h

CAN-200 documentation. Copyright (c) 2012 - 2017 Elcus Corporation. All rights reserved.