CAN-200: Структура TEventData

CAN-200 1.3.0

Поля данных
Структура TEventData

Информация о причине установки события Подробнее...

`#include <public.h>`

## Поля данных

RX_TX_Buffer | rxtxbuf
| Принятый кадр Подробнее...
UCHAR | IntrID
| Причина установки события Подробнее...

## Подробное описание

Информация о причине установки события

Структура используется для получения информации об установленном событии

Примеры:
  test-read.cpp.

## Поля

## ◆ IntrID

UCHAR IntrID

Причина установки события

Содержимое регистра идентификации прерывания CAN-контроллера канала

Примеры:
  test-read.cpp.

## ◆ rxtxbuf

RX_TX_Buffer rxtxbuf

Принятый кадр

Поля структуры содержат действительные значения только при IntrID = 1

Примеры:
  test-read.cpp.

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

- public.h

CAN-200 documentation. Copyright (c) 2012 - 2017 Elcus Corporation. All rights reserved.