CAN-200: Объединение CAN_interrupt_t

CAN-200 1.3.0

Поля данных
Объединение CAN_interrupt_t

Структура описывающая разрешение/запрет прерываний Подробнее...

`#include <public.h>`

## Поля данных

struct {
unsigned char ri: 1
| Прерывание по приему кадра
unsigned char ti: 1
| Прерывание после передачи кадра
unsigned char ei: 1
| Прерывание по ошибкам на шине
unsigned char doi: 1
| Прерывание при переполнении буфера приема
unsigned char wui: 1
| Прерывание при выходе из состояния "сна" (только для режима PeliCAN)
unsigned char epi: 1
| Переход в "error passive status" (только для режима PeliCAN)
unsigned char ali: 1
| Прерывание при проигрыше арбитража (только для режима PeliCAN)
unsigned char bei: 1
| Прерывание при ошибке на шине (только для режима PeliCAN)
} | bit
unsigned char | byte

## Подробное описание

Структура описывающая разрешение/запрет прерываний

Объявления и описания членов объединения находятся в файле:

- public.h

CAN-200 documentation. Copyright (c) 2012 - 2017 Elcus Corporation. All rights reserved.