
Состав комплекта поставки ПО для Windows модуля pc104-dd64 .

директория 
driver
	OpenPC104dd64ByIndex.cpp - файл содержит функцию открытия устройства по индексу,
	drvW_ pc104_dd64guide.doc - описание драйвера.
	ioctlpc104dd64.h, intrfacePC104DD64.h см.описание драйвера

	Файлы драйвера и сведений для установки содержатся в директориях:
		driver\wxp_x86	-	Windows XP
		driver\win7_x86	-	Windows 7/32,  Windows 10/32
		driver\win7_amd64	-	Windows 7/64,  Windows 10/64

DLL
	DLL_pc104dd64_Win.* - файлы библиотеки (32-бит) функций ЦАП-АЦП ,
		Win 7/64 и Win 10/64: файл DLL_pc104dd64_Win.dll следует поместить  в директорию Windows\SysWOW64,
		в остальных - Windows\System32
	DLL_pc104dd64_Win_guide.doc - описание библиотеки.

tests - содержит тесты (с исходными файлами) модуля


	testAdcDacPC104DD64.exe - тест ЦАП-АЦП. (testAdcDacPC104DD64.rar - проект теста для VC6/2010)
	Для работы теста требуется библиотека DLL_pc104dd64_Win.
	Вызов:  testAdcDacPC104DD64.exe ind dc dr ar vlt
		где	ind - номер устройства pc104-dd64 в системе (0, 1, ...)
			dc  - номер канала ЦАП(0..7)
		        dr  - номер диапазона ЦАП (0..2)
		        ar  - номер диапазона для всех каналов АЦП(0..3)
			vlt - напряжение, V
	Тест работает с заглушкой.
	Напряжение 'vlt' с выхода канала №'dc' ЦАП поступает на входы АЦП в соответствии с конфигурацией
	заглушки. Результаты преобразования АЦП по всем каналам выводятся на экран.	
	

	testDSpc104dd64.exe - тест разовых команд  (testDSpc104dd64.rar - проект теста для VC6/2010). 
	Код '1' последовательно записывается во все существующие выходные 
	каналы. На экран выводится состояние всех разовых команд после каждой записи.
	Тест работает с заглушкой.
	Вызов:    testDSpc104dd64.exe ind,
		  где ind  - номер устройства pc104-dd64 в системе (0, 1, ...)
	

	testTMRpc104dd64.exe - тест таймера (testTMRpc104dd64.rar - проект теста для VC6/2010).
	Тест состоит из 2-х частей. 
		1. прерывания генерируются делителем частоты;
		2. прерывания генерируются регистром сравнения.
	Частота прерываний - 1000Гц. Время выполнения каждой части теста ~ 2 сек.
	На экран выводится количество полученных и пропущенных (для 1-го случая)
	прерываний
	Вызов:    testTMRpc104dd64.exe ind,
		  где ind  - номер устройства pc104-dd64 в системе (0, 1, ...)
	
	
