КК посылает команду КК-ОУ 1 слово
КК посылает команду 'синхронизация'

ОУ ждет команды 'синхронизация' и читает принятое слово


Программы bc1, rt1 управляют каждая своей платой. Программа bc1rt1 
управляет двумя платами одновременно.

Конфигурация bc1, rt1 на платы TMK-400 (TMK400) с адресами 120h, 130h и
прерыванием 10 (может быть переделана на любую другую плату с указанием
конкретного типа и используемых адресов/прерываний)

Конфигурация bc1rt1 на плату TX1-PC с адресом 160h и прерыванием 10 и плату
TX1-PC с адресом 150h и прерыванием 11
