
        Драйвер 1553bwdm.sys v4.08 для плат сопряжения с мультиплексным
каналом по ГОСТ 26765.52-87 и ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B) производства 
ЗАО "ЭЛКУС" позволяет использовать программное обеспечение для этих плат, 
работающее в среде Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7. Установка драйвера 
производится стандартными средствами установки оборудования системы Windows. 
Для 32-битных систем надо устанавливать драйвер из папки Driver\drv32\ , а 
для 64-битных систем - из папки Driver\drv64\ . 

	Драйвер 1553bwdm.sys поддерживает одновременно до 8 устройств, 
выпускаемых в настоящее время ЗАО "ЭЛКУС":
ТМК-400, РТМК-400, МТМК-400, TX1-PC, TX1-MP, TX6-PC, TX1-104, TE1-PCI, 
TE1-PCI2, TE1-3U-CPCI, TE1-6U-CPCI, TE6-PCI, TE6-PCI2, TA1-PC, TA1-104, 
TA1-IP, TA1-PCI, TA1-PCI4, TA1-104PCI, TA1-3U-CPCI, TA1-6U-CPCI, TA1-PMC2, 
TA1-PCI-32RT (до 2-х устройств), TA1-PE2, TA1-PE4.

 1.    Установка драйвера в Windows 7

   1) При установке плат PCI появится окно нового оборудования автоматически, 
   а при установке плат ISA надо запустить Диспетчер устройств:
   "Пуск->Панель управления->Система->Диспетчер устройств", 
   в списке устройств выделить имя ПК, а в меню выбрать пункт:
   "Действие->Установить старое устройство".
   2) Появится окно с сообщением, что при наличии диска надо ставить драйвер 
   программой с него, но нам не надо; нажать "Далее".
   3) Появится окно с выбором метода установки, надо выбрать "Установка 
   оборудования, выбранного из списка вручную"; нажать "Далее".
   4) В окне выбора типа выбрать "Показать все устройства"; нажать "Далее".
   5) В окне выбора драйвера выбрать Изготовитель-Generic или Универсальный, 
   нажать кнопку "Установить с диска...".
   6) В окне "Установка с диска" указать папку, где находятся файлы драйвера 
   tmk1553b.inf и 1553Bwdm.sys, или найти ее через "Обзор..."; нажать "OK".
   7) В окне выбора устройства выбрать тип устройства; нажать "Далее".
   8) Подтвердить выбор, нажать "Готово".
   9) Для ISA устройств задать конфигурацию вручную.
   10) Перезагрузить ПК.

 2.    Обновление драйвера в Windows 7

   1) Запустить Диспетчер устройств:
   "Пуск->Панель управления->Система->Диспетчер устройств".
   2) Выбрать класс устройств "MIL-STD-1553B"
   3) Выбрать требуемое устройство.
   4) Щелкнуть на нем правой кнопкой мышки и выбрать "Обновить драйверы..."
   5) В открывшемся окне выбрать пункт:
    "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере
     Поиск и установка драйверов вручную"
   6) В открывшемся окне выбрать пункт:
    "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов
     В этом списке перечисляются все установленные драйверы, совместимые с этим
     устройством, а также драйверы этой категории"
   7) В открывшемся окне:
   7.1) В списке "Модель" выбрать требуемое устройство.
   7.2) Нажать кнопку "Установить с диска..."
   8) Нажать кнопку "Обзор" и выбрать папку, в которой находятся новые 
   распакованные файлы драйвера tmk1553b.inf и 1553Bwdm.sys. Зайдя в папку, 
   выбрать файл TMK1553B и нажать кнопку "Открыть".
   9) Система вернется в окно "Установка с диска", нажать кнопку "OK".
   10) Система вернется в окно "Обновление драйверов", нажать кнопку "Далее".
   11) Система сообщит "Не удалось проверить издателя этих драйверов",
   выбрать пункт "Все равно установить этот драйвер".
   12. Когда система сообщит об установке драйверов, нажать кнопу "Закрыть".
   13. Перезагрузить ПК.

 3.    Установка драйвера в прежних версиях Windows
 3.1.  Установка драйвера для PCI устройств

       После обнаружения системой устройства "PCI Communication Device",
   нужно указать файл tmk1553b.inf из комплекта поставки драйвера. 
   При необходимости перезагрузить систему после установки драйвера.

 3.2.  Установка драйвера для ISA устройств

   1) В 'Мастере установки устройств' выбрать ручную установку драйверов,
   2) Выбрать группу 'Другие устройства', если это первая установка драйвера, 
      или 'MIL-STD-1553B', если данный драйвер уже был установлен в системе.
   3) Указать файл tmk1553b.inf из комплекта поставки драйвера. 
   4) НЕ перезагружая систему войти в менеджер устройств и вручную указать
      используемые устройством ресурсы.
   5) Перезагрузить компьютер.

 4.    Работа с драйвером

       После установки драйвера, можно работать с драйвером в соответствии 
   с Руководством программиста (tmkguide.doc) и Справочным руководством 
   (tmkref.doc), которые доступны отдельным архивом по адресу
   http://www.elcus.ru/files/mil-std/drv/1553docs.zip

 5.    Комплект поставки

 .\BIN\ - содержит программы, позволяющие провести простые тесты 
 	функционирования драйвера ('simpltst.exe' и 'bcrt.exe'), а также 
 	программы управления в режимах КК/ОУ ('tmk.exe') и в режиме МТ 
 	('mt1553b.exe').

        Программа 'simpltst.exe' - консольная программа, выполняющая
   тест памяти, расположенной на плате, и тест получения прерывания от платы.
   Программа запускается без параметров (выполняется тест платы с номером 0) 
   или с одним параметром, задающим номер тестируемой платы.

        Программа 'bcrt.exe' - программа в виде окна диалога, позволяющая
   вести обмен текстовыми строками через основную линию канала MIL-STD-1553B 
   с другими такими же программами, запущенными либо на том же компьютере 
   (если на компьютере установлено несколько плат), либо на другом компьютере.
   При этом необходимо строго следить, чтобы одновременно только одна 
   программа находилась в режиме 'КК' и не было совпадений адресов 'ОУ' у 
   программ в режиме 'ОУ'! Для этого после запуска программы необходимо сначала 
   установить режим платы 'КК' или 'ОУ' и 'Адрес ОУ', и только после этого 
   задавать 'Номер платы в PC'.
        
        Программа 'tmk.exe' - программа консольного режима Windows для
   управления режимами КК или ОУ. Краткое описание в файле doc\tmk.txt.

        Программа 'mt1553b.exe' - программа консольного режима Windows
   для сохранения протокола обменов в канале в файл в режиме МТ. Краткое 
   описание в файле doc\mt1553b.txt.

        Программа 'm_TMK\m_TMK.exe' - программа выбора режима плат серии
   TX6/TE6 - КК/ОУ/МТ или 4 ОУ.
        
 .\Include\ - API, содержащий функции работы с драйвером

 .\Source\BCRT - исходные тексты программы 'bcrt.exe'
 .\Source\SimplTST - исходные тексты программы 'simpltst.exe'
 .\Source\TMK - исходные тексты программы 'tmk.exe'
 .\Source\Examples - пример программирования устройств. Дополнительные примеры 
   можно посмотреть в составе драйвера DOS.

(с) ЗАО "Электронная компания ЭЛКУС", 1998,2011.
