КК посылает цепочку команд:
 - КК-ОУ 32 слова по основной ЛПИ
 - ОУ-КК 10 слов по основной ЛПИ
 - 'синхронизация' по основной ЛПИ
затем читает принятые данные

ОУ разрешает прерывания по командам приема-передачи данных и считает
число таких прерываний
ОУ ждет команды 'синхронизация' и читает принятые данные


Программы bc3, rt3 управляют каждая своей платой. Программа bc3rt3 
управляет двумя платами одновременно.

Конфигурация на платы TX1-PC, TX1-104, TX1-MP, TX1-B (TMKX) с адресами 160h и
прерыванием 10 (может быть переделана только на платы того же типа с указанием
используемых адресов/прерываний)

Конфигурация bc3rt3 на плату TX1-PC с адресом 160h и прерыванием 10 и плату
TX1-PC с адресом 150h и прерыванием 11
