КК посылает команду КК-ОУ 32 слова по основной ЛПИ
КК посылает команду ОУ-КК 10 слов по резервной ЛПИ и читает принятые данные

ОУ в цикле проверяет обращение КК в конкретные подадреса и читает
принятые данные (может не работать в многозадачных ОС)


Программы bc2, rt2 управляют каждая своей платой. Программа bc2rt2 
управляет двумя платами одновременно.

Конфигурация bc2, rt2 на платы РTMK-400 (RTMK400) с адресами 120h и
прерыванием 10 (может быть переделана на любую другую плату с указанием
конкретного типа и используемых адресов/прерываний)
На платах с резервированием должны быть подключены обе ЛПИ.

Конфигурация bc2rt2 на плату TX1-PC с адресом 160h и прерыванием 10 и плату
TX1-PC с адресом 150h и прерыванием 11
