BC4
КК в посылает в ОУ сообщения случайной длины в случайный подадрес,
обрабатывая ситуацию "Абонент занят" (перепосылая сообщения).
Если сообщение послано успешно, КК читает подадрес передачи с тем
же номером из ОУ, также обрабатывая ситуацию "Абонент занят".
Если сообщение принято успешно, проверяется его содержимое на
соответствие переданной ранее информации в подадрес.
Выполняется бесконечный цикл указанных операций.
Выход - по нажатию клавиши.
Номер устройства КК читается из файла bc.cfg.

RT4
ОУ работает во флаговом режиме и с разрешенными прерываниями по
приему/передаче данных. ОУ в цикле ждет сообщения.
Если получено сообщение приема данных, ОУ читает данные,
переписывает их в подадрес передачи, обрабатывает флаги.
Выход - по нажатию клавиши. 
Номер устройства ОУ читается из файла rt.cfg.



Примеры 1, 2, 3 можно посмотреть в составе драйвера DOS. Хотя 
они обрабатывают прерывания через вызовы функций обработчиков 
и не могут без переделки использоваться в Windows, тем не менее 
основные принципы использования разных функций одинаковы в DOS 
и в Windows.
