
                          Описание программы tmk.exe.

        Программа tmk.exe является консольной программой Windows и 
предназначена для работы с устройствами стандарта MIL-STD-1553B 
(ГОСТ 26765.52-87 или ГОСТ Р 52070-2003) производства ЗАО "Элкус".

        Программа позволяет управлять от одного до четырех устройств в режимах 
КК или ОУ и при этом отображать текущее состояние до двух выбранных устройств. 
Для задания конфигурации устройств в компьютере используется текстовый файл 
tmk.cfg, который должен находиться в одной директории с tmk.exe. Пример файла
конфигурации для двух устройств с номерами 0 и 1:

0
1
*Дальше идут строки комментария

        Строки задания конфигурации должны располагаться в самом начале файла, 
файл анализируется до первой встреченной строки, начинающейся символом '*', 
или до конца файла. Строка конфигурации состоит из номера устройства.

        Если в файле tmk.cfg задано только одно устройство, то программа
tmk.exe запускается в режиме одного окна, в котором и отображается состояние
этого устройства. Если в файле tmk.cfg заданы два, три или четыре устройства,
то программа запускается в двухоконном режиме. При этом, каждое их двух окон
может быть настроено на отображение состояния любого из заданных устройств.
Одно из двух окон в этом случае является текущим и индицируется двойной
рамкой повышенной яркости.

        Переключение между окнами (смена текущего окна) производится клавишами 
TAB или F4.

        Все команды программы делятся на команды окна (выполняются в текущем
окне), команды двух окон (выполняются в двух отображаемых окнах) и общие
команды (управляют программой).

        Окно может находиться в режиме КК или в режиме ОУ.

	В режиме КК окно позволяет управлять устройствой в режиме КК и 
отображает состояние КК и содержание одной текущей базы КК. База отображается 
в виде 36 шестнадцатеричных слов, расположенных в том порядке, в котором слова 
передаются и принимаются для выбранного формата сообщения. Для запуска 
сообщения необходимо подготовить его (командные слова и, если надо, слова 
данных) в базе в режиме редактирования (по клавише F2) или прочитать из 
заранее подготовленного текстового файла командой R, задать код формата 
командой SC и запустить сообщение командой G или по клавише F6.


	В режиме ОУ окно позволяет управлять устройством в режиме ОУ с заданным 
адресом и отображает состояние ОУ и содержание одного текущего подадреса ОУ. 
Подадрес отображается в виде 32 шестнадцатеричных слов, отображаются только 
информационные слова. Подадрес приема выбирается командой SR, подадрес передачи 
выбирается командой ST. Адрес ОУ задается командой SAT.

	Текущую базу (КК) или подадрес (ОУ) в дальнейшем будем называть 
буфером.

        Общие команды:
 - (TAB, F4) - переключение окон;
 - (стрелка вверх) - предыдущая команда;
 - WIN num_D - переключение на окно с номером num_D;
 - F (F9) - включение/выключение цветового выделения двоичных полей;
 - Q (F10) - выход из программы;
 - R< filename - запуск командного файла filename;
 - C count_D - задание числа повторов count_D командного файла;
 - AVT 0/1 - включает/отключает ожидание нажатия клавиши при выводе на экран.

        Общие команды для использования в командных файлах:
 - P pause_D - пауза, формируемая пустым циклом длиной pause_D;
 - P - пауза до нажатия клавиши;
 - STOP? - останов командного файла при наличии ошибок в статистике;
 - ;text - вывод комментария text на экран (в нижнюю строку);
 - #text - пропуск строки с комментарием text.

        Команды выбора режима окна:
 - TMK num_D - выбор устройствы, отображаемой в окне;
 - (F3) - переключение режима КК/ОУ;
 - MBC - включение режима КК;
 - MRT - включение режима ОУ;

        Команды окна КК:
 - H (F1) - вывод экрана списка команд для режима КК;
 - I (F8) - сброс (инициализация) КК;
 - T - тест всей памяти устройствы в режиме КК;
 - (Enter) - обновление отображения буфера;
 - (PgUp, PgDn) - последовательный перебор баз;
 - SB base_H - выбор текущей базы;
 - (F2) - интерактивное редактирование буфера;
 - BE addr_D data_H - запись слова data_H по адресу addr_D в буфере;
 - BC - заполнение буфера нулями;
 - BF start_D end_D data_H - запись слова data_H по адресам с start_D по end_D
   в буфере;
 - SC code_B - задание кода управления, определяющего формат передачи:
   0000 - передача данных КК->ОУ,
   1000 - передача данных КК->ОУ в групповом режиме,
   0001 - передача данных ОУ->КК,
   0010 - передача данных ОУ->ОУ,
   0010 - передача данных ОУ->ОУ в групповом режиме,
   0011 - команда режима управления формата КС - ОС,
   1011 - команда режима управления формата КС в групповом режиме,
   0100 - команда режима управления формата КС+ИС - ОС,
   1100 - команда режима управления формата КС+ИС в групповом режиме,
   0101 - команда режима управления формата КС - ОС+ИС;
 - R filename - чтение буфера и кода управления из файла filename;
 - W filename - запись буфера и кода управления в файл filename;
 - SN bus_D - выбор основной (bus_D = 1) или резервной (bus_D = 2) ЛПИ;
 - G (F6) - однократный старт сообщения из буфера в соответствии с заданным
   кодом управления по заданной ЛПИ;
 - GL (F7) - циклический старт сообщения из буфера в соответствии с заданным
   кодом управления по заданной ЛПИ (останов по PrtScr);
 - GL count_D - циклический старт сообщения count_D раз из буфера в
   соответствии с заданным кодом управления по заданной ЛПИ;
 - SP pause_D - задание паузы pause_D в микросекундах между сообщениями при
   циклическом старте;
 - STC - очистка статистики стартов;
 - STO - вывод статистики стартов;
 - STBO - вывод статистики стартов, закончившихся с исключительной ситуацией.

        Команды окна ОУ:
 - H (F1) - вывод экрана списка команд для режима ОУ;
 - I (F8) - сброс (инициализация) ОУ;
 - T - тест всей памяти устройствы в режиме ОУ;
 - PG page_D - выбор текущей страницы памяти;
 - SPG page_D - выбор текущей страницы ПЭВМ;
 - CPG page_D - выбор текущей страницы МК;
 - (Enter) - обновление отображения буфера;
 - (PgUp, PgDn) - последовательный перебор подадресов;
 - (Gray +) - переключение подадресов приема/передачи;
 - SR subadr_H - выбор текущего подадреса приема;
 - ST subadr_H - выбор текущего подадреса передачи;
 - (F2) - интерактивное редактирование буфера;
 - BE addr_D data_H - запись слова data_H по адресу addr_D в буфере;
 - BC - заполнение буфера нулями;
 - BF start_D end_D data_H - запись слова data_H по адресам с start_D по end_D
   в буфере;
 - R filename - чтение буфера из файла filename;
 - W filename - запись буфера в файл filename;
 - SAT addr_D - задание адреса ОУ в канале;
 - HBIT 0/1 - выключение/включение режима использования аппаратного бита;
 - FLAG 0/1 - выключение/включение режима работы с флагами подадресов;
 - BCST 0/1 - выключение/включение режима приема групповых команд;
 - DTBL 0/1 - выключение/включение блокировки прерываний по командам
   приема/передачи данных;
 - SMR (F7)- блокировка текущего подадреса (в режиме без флагов);
 - CMR - разблокировка текущего подадреса (в режиме без флагов);
 - SW code_B - задание значений всех битов ответного слова;
 - SBS - установка бита BUSY (Занято) ответного слова;
 - CBS - сброс бита BUSY (Занято) ответного слова;
 - SSR - установка бита SSRQ (Запрос обслуживания подсистемы) ответного слова;
 - CSR - сброс бита SSRQ (Запрос обслуживания подсистемы) ответного слова;
 - STF - установка бита RTFL (Неисправность терминала) ответного слова;
 - CTF - сброс бита RTFL (Неисправность терминала) ответного слова;
 - SSF - установка бита SSFL (Неисправность подсистемы) ответного слова;
 - CSF - сброс бита SSFL (Неисправность подсистемы) ответного слова;
 - SDN - разрешение установки бита DNBA (Принято управление) ответного слова;
 - CDN - запрет установки бита DNBA (Принято управление) ответного слова;
 - RSW (F6) - чтение регистра состояния ОУ;

        Команды двух окон (должны быть два окна - КК и ОУ):
 - ATBC - тест контроллера канала по текущей ЛПИ;
 - ATRT - тест оконечного устройства по текущей ЛПИ;
 - RATBC - тест контроллера канала по обоим ЛПИ;
 - RATRT - тест оконечного устройства по обоим ЛПИ (только для типов TMKX!);
 - ATS - тест статистики обменов КК/ОУ;
 - SL count_D - задание длины тестов статистики обменов;
 - ERR 0/count_D - отключение/задание числа ошибок для останова тестов
   статистики.

(c) ЗАО "Электронная компания ЭЛКУС", 2000,2008.
