
Монитор MIL-STD-1553B (ГОСТ 26765.52-87). v1.00. ЗАО 'ЭЛКУС', СПб, 1997-2008.
Работает с устройствами TA1-USB.

Формат вызова: mt1553bh.exe параметр1 [параметр2] ...

Параметры (в круглых скобках - значения по умолчанию):
? - эта справка;
d<НомерУстройства(dec)> - задает номер устройства, начиная с 0 (нет);
n<ИмяФайла> - задает файл с результатами работы (nmonitor.dat);
u - включает режим записи данных в единый файл (выкл);
l<ДлинаБуфера(dec)> - задает размер буфера сообщений программы (l25000);
th<0-6> - включает аппаратную регистрацию времени сообщений (выкл);
b<+/-> - включает/выключает регистрацию групповых сообщений (b+);
ar<ДиапазонАдресовОУ(dec)> - задает диапазон адресов оконечных устройств,
     для которых производится регистрация сообщений; пример задания
     диапазона адресов: ar2,5-10,17,28-30 (ar0-30);
o<ДиапазонАдресовДанных(hex)> - задает диапазон адресов данных в канале,
     которые должны отображаться на экране при мониторинге; пример
     задания диапазона: o0E21,5223-5226 (выкл);
Пример: mt1553bh d0 ndata.sav l20000 ar0-9,20-29
Пример: mt1553bh d1 th


Программа mt1553bh.exe позволяет сохранить в текстовом файле для дальнейшего 
просмотра и анализа траффик в резервированной шине MIL-STD-1553B.

Программа работает только с устройством TA1-USB и использует специальный 
режим аппаратного потокового монитора TA1-USB.

(c) ЗАО "Электронная компания ЭЛКУС", 2008.
