        Драйвер ezusb.sys, библиотеки USB_TA_DRV.dll и USB_TA_VC2.dll 1.9.2
позволяют создавать и использовать программное обеспечение для модуля TA1-USB,
работающее в среде Windows (XP/Vista/7/8/10).

Структура папки следующая:

BIN\bin32 - папка с 32х битными версиями демонстрационных программ
BIN\bin64 - папка с 64х битными версиями демонстрационных программ
Данные папки содержат две программы, позволяющие провести простые тесты
функционирования драйвера: 'simpltst.exe' и 'bcrt.exe', а также программы
'tmk.exe' и 'mt1553b.exe'.
'simpltst.exe' - консольная программа, выполняющая тест памяти, расположенной 
на плате, и тест получения прерывания от платы. Программа запускается без 
параметров (выполнятется тест платы с номером 0) или с одним параметром, 
задающим номер тестируемой платы.
'bcrt.exe' - программа в виде окна диалога, позволяющая вести обмен текстовыми 
строками через основную линию канала MIL-STD-1553B с другими такими же 
программами, запущенными либо на том же компьютере (если на компьютере 
установлено несколько плат), либо на другом компьютере. При этом необходимо 
строго следить, чтобы одновременно только одна программа находилась в режиме 
'КК' и не было совпадений адресов 'ОУ' у программ в режиме 'ОУ'! Для этого 
после запуска программы необходимо сначала установить режим платы 'КК' или 
'ОУ' и 'Адрес ОУ', и только после этого задавать 'Номер платы в PC'.
'tmk.exe' - программа консольного режима Windows для управления режимами КК 
или ОУ. Краткое описание в файле doc\tmk.txt.
'mt1553b.exe' - программа консольного режима Windows для сохранения протокола 
обменов в канале в файл в режиме МТ.
'mt1553bh.exe' - программа консольного режима Windows для сохранения протокола 
обменов в канале в файл в режиме аппаратного МТ (для TA1-USB).

Driver\drv32\EZUSB.INF - inf-файл 32х битной версии драйвера устройства TA1-USB
Driver\drv32\ezusb.sys - sys файл 32х битной версии драйвера устройства TA1-USB

Driver\drv64\EZUSB.INF - inf-файл 64х битной версии драйвера устройства TA1-USB
Driver\drv64\ezusb.sys - sys файл 64х битной версии драйвера устройства TA1-USB

INCLUDE\ - API, содержащий функции работы с драйвером (версия 1.9.2):
INCLUDE\dll32\USB_TA_DRV.dll и INCLUDE\dll32\USB_TA_VC2.dll - две взаимосвязанные
dll драйвера устройства для 32х битных исполняемых файлов.
INCLUDE\dll64\USB_TA_DRV.dll и INCLUDE\dll64\USB_TA_VC2.dll - две взаимосвязанные
dll драйвера устройства для 64х битных исполняемых файлов.
Данные библиотеки должны находиться в одной папке с исполняемым файлом.
INCLUDE\WDMTMKv2.cpp и INCLUDE\WDMTMKv2.h - интерфейс к драйверу устройства.

SOURCE\bcrt\ - исходные тексты программы 'bcrt.exe'.
SOURCE\Simpltst\ - исходные тексты программы 'simpltst.exe'.
SOURCE\tmk\ - исходные тексты программы 'tmk.exe'.

UPDATE\ - папка с программой обновления прошивки TA1-USB до версии 1.7.

(с) ЗАО "Электронная компания ЭЛКУС", 2012.